**Bộ giao thức TCP/IP**, ([tiếng Anh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh): *Internet protocol suite* hoặc *IP suite* hoặc *TCP/IP protocol suite* - bộ giao thức liên mạng), là một bộ các [giao thức truyền thông](https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_th%E1%BB%A9c_truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng)cài đặt [chồng giao thức](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%93ng_giao_th%E1%BB%A9c) mà [Internet](https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet) và hầu hết các mạng máy tính thương mại đang chạy trên đó. Bộ giao thức này được đặt tên theo hai giao thức chính của nó là [TCP](https://vi.wikipedia.org/wiki/TCP) (*Giao thức Điều khiển Giao vận*) và [IP](https://vi.wikipedia.org/wiki/IP) (*Giao thức Liên mạng*). Chúng cũng là hai giao thức đầu tiên được định nghĩa.

**Biên dịch địa chỉ mạng** ([tiếng Anh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh): *Network address translation* - **NAT**) trong [mạng máy tính](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_m%C3%A1y_t%C3%ADnh) là quá trình thay đổi thông tin [địa chỉ IP](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ch%E1%BB%89_IP) trong [gói tin](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B3i_tin&action=edit&redlink=1) đang được truyền qua một [thiết bị định tuyến](https://vi.wikipedia.org/wiki/Router)

**Broadcast** hay **Multicast** là thuật ngữ được sử dụng trong mạng máy tính để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến tất cả các điểm khác trong cùng một mạng (hình thức [kết nối đa điểm](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%E1%BA%BFt_n%E1%BB%91i_%C4%91a_%C4%91i%E1%BB%83m&action=edit&redlink=1))

Sự khác biệt giữa **Broadcast** và **Multicast** với broadcast là các nội dung khi broadcast được phân phối, với máy nhận thích hợp ai cũng có thể xem, trong khi với multicast việc đăng ký trước với máy phát là cần thiết.

VoIP là công nghệ truyền tiếng nói của con người qua mạng máy tính sử dụng bộ giao thức TCP/IP

Giao thức truyền tệp nhỏ gọn (TFTP: Trivial File Transfer Protocol) là một giao thức truyền tệp khóa đơn giản cho phép khách hàng lấy tệp từ hoặc đặt tệp lên máy chủ từ xa